|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logo.gif | **Прайс-лист на продукцию от 01.01.2025 г.** | | | | | | ТПК "Котлов Центр" (ООО ТД «ТРИО»)  652050, РФ, Кемеровская область, г.Юрга, ул. Шоссейная, 101  т./ф.: +7 (384-51) 2-04-47, 2-04-57,  e-mail: kotlovcentr@mail.ru, web: котловцентр.рф | | | | | | |
| **Модель котлов** | | **Номинальная**  **мощность, кВт\*** | | **Площадь обогрева**  **макс, м²** | | **Габаритные размеры Ш×В×Г, в мм** | | **Топочная камера ГхВхШ, в мм** | | **Стоимость, рублей**  **(с НДС 20%)** | | **Комплектация котла** | |
| **Котлы твердотопливные с возможностью подключения блока ТЭН, газовой горелки** | | | | | | | | | | | | | |
| WIRT Taiga 25  **WIRT Taiga** | |  | |  | |  | |  | |  | | Термоманометр - 1шт  Набор для чистки котла - 1ком Зольный ящик – в 20-50кВт  Колосник 350×200 - в 10кВт  Заглушка 1¼", 3/4", 2" по 1шт  Футорка 1¼"×1/2" Н-В 1шт  Сгон 1¼" 2шт | |
|  | |  | |
| 20 | | 200 | | 500×780×750 | | 420 – 300 | | **47 800** | |
| 20П (с плитой) | | **52 300** | |
| 25 | | 250 | | 500×880×810 | | 550 – 300 | | **55 400** | |
| 25П (с плитой) | | **59 900** | |
| 30 | | 300 | | 580×970×770 | | 420 – 330 | | **67 900** | |
| 30М (доп. окно) | | **72 200** | |
| 50 | | 500 | | 620×1170×770 | | 450 - 380 | | **96 000** | |
| 60 | | 600 | | 720×1220×820 | | 550 – 530 | | **113 800** | | Заглушка 3/4"- 1шт, 2" - 2шт  Сгон 2" – 2шт, термометр 1шт,  Набор для чистки котла 1ком | |
| 80 | | 800 | | 790×1560×950 | | 730 – 740 | | **194 900** | |
| 100 | | 1000 | | 850×1800×1300 | | 1080 - 790 | | **265 200** | |
| **Котлы твердотопливные длительного горения с возможностью подключения блока ТЭН, газовой, жидкотопливной горелок** | | | | | | | | | | | | | |
| C:\Users\user\Desktop\IMG_0440.PNG    **WIRT**  **Classic** | | 10 (с плитой) | | 100 | | 420×850×700 | | 450 – 320 | | **54 900** | | Термоманометр - 1шт  Набор для чистки котла - 1ком  Зольный ящик - 1 шт  Заглушка 2" - 1шт.  Футорка 1¼"×1/2" Н-В - 1шт  Футорка 2"×1¼" Н-В - 1шт  Сгон 1¼" - 2шт | |
| 15-17 | | 150 | | 420х950х700 | | 450 - 320 | | **56 500** | |
| 15 (с плитой) | | **61 500** | |
| 20-23 | | 200 | | 460×1050×790 | | 550 – 320 | | **62 800** | |
| 20 (с плитой) | | **67 500** | |
| 25-28 | | 250 | | 460х1050х850 | | 550 - 320 | | **69 300** | |
| 25 (с плитой) | | **74 000** | |
| 30-32 | | 300 | | 460×1050×900 | | 550 – 320 | | **75 300** | |
| **Котлы комбинированные длительного горения с возможностью подключения блока ТЭН, газовой, жидкотопливной горелок** | | | | | | | | | | | | | |
| C:\Users\user\Desktop\IMG_0443.JPG  **WIRT**  **Basis (Elektro)** | | 10-12 | | 120 | | 600×850×810 | | 400 – 310 | | **79 700** | | Термоманометр - 1шт  Блок ТЭН 6кВт - 1шт  Механизм для чистки  колосников - в 10-50кВт - 1шт  Зольный ящик - 1шт  Набор для чистки котла - 1ком  Заглушка 1/2" – 1шт.  Заглушка 2" - 2шт. | |
| 15-17 | | 150 | | 700×850×810 | | 400 – 410 | | **82 000** | |
| 20-22 | | 200 | | 700×950×810 | | 400 – 410 | | **86 800** | |
| 25-27 | | 250 | | 700×1030×810 | | 400 – 410 | | **96 300** | |
| 30-32 | | 300 | | 700×1030×900 | | 500 - 410 | | **105 200** | |
| 35-37 | | 350 | | 900х660х1050 | | 620 - 410 | | **113 600** | |
| 40-42 | | 400 | | 700×1080×900 | | 500 – 410 | | **139 600** | |
| 50-52 | | 500 | | 700×1080×1020 | | 620 – 410 | | **153 800** | |
| 60-62 | | 600 | | 1050х830х1200 | | 620 - 550 | | **207 700** | |
| 80-82 | | 800 | | 1100х830х1200 | | 670 - 600 | | **247 900** | |
| **Котлы универсальные длительного горения с возможностью подключения блока ТЭН, газовой, жидкотопливной, пеллетной горелок** | | | | | | | | | | | | | |
| C:\Users\user\Desktop\IMG_0448.JPG  **WIRT**  **Smart** | | 15-18 | | 150 | | 420×1230×960 | | 520 – 310 | | **102 700** | | Регулятор тяги – 1 шт  Термоманометр - 1шт  Зольный ящик - 1 шт  Заглушка 1/2" – 1шт.  Заглушка 1" и 2" - по 2шт.  Набор для чистки котла - 1ком  Отбойник дымовых газов - 2шт | |
| 20-23 | | 200 | | 420×1300×960 | | 520 – 310 | | **113 600** | |
| 25-28 | | 250 | | 420×1300×1000 | | 520 – 310 | | **119 400** | |
| 30-33 | | 300 | | 470×1300×1000 | | 640 – 360 | | **130 200** | |
| 35-38 | | 350 | | 520×1300×1000 | | 640 – 410 | | **143 500** | |
| 40-45 | | 400 | | 570×1300×1000 | | 640 – 460 | | **158 700** | |
| 50-55 | | 500 | | 570×1300×1120 | | 740 – 460 | | **186 900** | |
| 70-75 | | 700 | | 570х1410х1220 | | 800 - 470 | | **257 900** | |
| 90-95 | | 900 | | 620х1410х1220 | | 800 - 520 | | **278 700** | |
| 100-110 | | 1100 | | 620х1410х1320 | | 900 - 520 | | **305 200** | |
| **Котлы полуавтоматические длительного горения с возможностью подключения блока ТЭН, газовой, жидкотопливной, пеллетной горелок** | | | | | | | | | | | | | |
| C:\Users\user\Pictures\IMG_3995_общая.jpg  **WIRT**  **Smart +** | | 15-18 | | 180 | | 450×1330×960 | | 520х470х320 | | **124 100** | | Контроллер ECO 100 - 1шт  Датчик отходящих газов – 1шт  Вентилятор центробежный - 1шт  Механизм для чистки колосников (в 15-38 кВт модели)  Увеличенный зольный ящик – 1шт.  Заглушка 1/2" – 1шт.  Заглушка 1" и 2" - по 2шт.  Набор для чистки котла - 1ком  Отбойник дымовых газов - 2шт | |
| 18-21  увеличенная топка | | 210 | | 450×1630×960 | | 520х770х320 | | **133 900** | |
| 20-23 | | 230 | | 450×1400×960 | | 520х520х320 | | **135 700** | |
| 23-26  увеличенная топка | | 260 | | 450×1700×960 | | 520х820х320 | | **146 100** | |
| 25-28 | | 280 | | 450×1400×1000 | | 585х520х320 | | **147 700** | |
| 28-31  увеличенная топка | | 310 | | 450×1700×1000 | | 580х820х320 | | **159 000** | |
| 30-33 | | 330 | | 520×1400×1000 | | 585х520х370 | | **164 300** | |
| 33-36  увеличенная топка | | 360 | | 520×1700×1000 | | 585х820х370 | | **176 400** | |
| 35-38 | | 380 | | 540х1450х1030 | | 580х600х420 | | **177 600** | |
| **Котлы полуавтоматические длительного горения (до 5 суток) с возможностью подключения блока ТЭН, газовой, жидкотопливных, пеллетной горелок** | | | | | | | | | | | | | |
| C:\Users\user\Desktop\IMG_0446.JPG  **WIRT**  **Smart EKO** | | 35 | | 80-350 | | 540х1450х1030 | | 580-420 | | **177 900** | | Вентилятор центробежный - 1шт  Контроллер ECO 100 - 1шт  Датчик отходящих газов – 1шт  Механизм для чистки колосников (в 35кВт модели)  Зольный ящик – 1шт.  Заглушка 1/2" – 1шт.  Заглушка 1" и 2" - по 2шт.  Набор для чистки котла - 1ком  Отбойник дымовых газов - 2шт | |
| 70 | | 350-700 | | 590х1560х1250 | | 800-470 | | **319 600** | |
| 100 | | 700-1100 | | 640х1560х1450 | | 900-520 | | **372 200** | |
| **Котлы твердотопливные с возможностью подключения блока ТЭН, газовой, жидкотопливной, пеллетной горелок** | | | | | | | | | | | | | |
| C:\Users\user\Desktop\IMG_0451.JPG  **WIRT**  **Smart UNI** | | 125 | | 1250 | | 820х1620х1370 | | 600 | | **336 000** | | Регулятор тяги – 1 шт.  Термоманометр - 1шт.  Зольный ящик – 1шт.  Заглушка 1/2" – 4 шт.  Набор для чистки котла - 1ком | |
| 150 | | 1500 | | 870х1670х1470 | | 700 | | **407 300** | |
| 200 | | 2000 | | 1070х1800х1670 | | 900 | | **559 400** | |
| **Комплектующие к котлам WIRT** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование и изображение товара** | | **Модель** | | **Характеристики (описание)** | | | | | | **Стоимость, рублей**  **(с НДС 20%)** | | **Возможность установки на котлы WIRT моделей:** | |
| Фото прайс (9).jpgФото прайс (10).jpgФото прайс (11).jpg  **Вентилятор центробежный** | | WPA X2 | | Для подачи воздуха в топку котла отопления (360Па, 255м³/час, 2430об/мим, 54Вт, 230В~50Гц, 2,1кг) | | | | | | **9 400** | | Classic 10-30кВт, Basis 10-40кВт, Smart 15-40кВт, Smart EKO 35кВт | |
| WPA 140 | | Для подачи воздуха в топку котла отопления (360Па, 395м³/час, 1400об/мим, 105Вт, 230В~50Гц, 2,6кг) | | | | | | **12 800** | | Basis 50,60кВт, Smart 50,70кВт, Smart EKO 70кВт | |
| WPA 160 | | Для подачи воздуха в топку котла отопления (630Па, 620м³/час, 2500об/мим, 210Вт, 230В~50Гц, 4,1кг) | | | | | | **16 200** | | Basis 80кВт, Smart 90,100кВт, Smart EKO 100кВт | |
|  | | ECO100 | | Управляет вентилятором наддува, насосом центрального отопления.  Умеет: Измерять температуру котла (ЦО); Поддерживает экономичный режим сжигания AirFlow (экономия до 30% топлива); комнатный термостат; датчик дымовых газов | | | | | | **11 500** | | Classic 10-30кВт  Basis 10-60кВт  Smart 15-70кВт  Smart EKO 35,70кВт | |
| **Датчик температуры дымогазов (1,5м)** | | ECO 100 | | Датчик температуры дымогазов (1,5м) | | | | | | **2 600** | |
| Фото прайс (7).jpgФото прайс (5).jpg | | Переходник | | Для крепления центробежного вентилятора, устанавливается в евро окно на нижнюю дверцу котла WIRT | | | | | | **1 500** | | В котлы от 10-40кВт | |
| **1 600** | | В котлы от 50-70кВт | |
| **2 000** | | В котлы от 80-100кВт | |
| **Комплектующие к котлам WIRT** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование и изображение товара** | | **Модель** | | **Характеристики (описание)** | | | | | | **Стоимость, рублей**  **(с НДС 20%)** | | **Возможность установки на котлы WIRT моделей:** | |
| 88aeebde6c57c941da30a300a7025c8b.jpgb3b14bfe5976d54c.jpg.805x805r.jpgffaf06287602f0e1.jpg.805x805r.jpg  **Измерители температуры и давления** | | Термометр  БТ-30.010 | | Диапазон температур 0-120°С, стальная спиральная пружина для крепления на трубе диаметром 20-50 мм | | | | | | **1 100** | | В котлы до 50кВт | |
| Термометр радиальный биметалл. БТ-32.211 | | Диапазон температур 0-120°С,  резьба присоединения G1/2 | | | | | | **1 200** | | Во все котлы WIRT | |
| Термоманометр ТМТБ-3 | | Диапазон температур 0-120°С, диапазон показаний давления 0-0,4МПа, резьба присоединения G1/2 | | | | | | **2 700** | |
| **00.jpg**  **Регулятор тяги** | | FR124 | | Диапазон устанавливаемой температуры 30–90°C,  Максимально допустимая температура сенсора 115°C  Присоединительная резьба G 3/4", длинна цепи 1 м | | | | | | **5 000** | | Во все котлы WIRT | |
| prop_products-41794-1438840355.jpg Pult_upravleniya_Komfort_PUE-10-01_Karakan.jpg788284476-kolba-evp-3-6-800x1000.png  **Электрическая часть** | | ТЭН блок - 3кВт | | Блок электронагревателей эта группа ТЭН, смонтированных в резьбовом или плоском фланце.  Для подключения к электрической цепи может служить любая пара выводов ТЭН, не соединенная между собой. | | | | | | **2 000** | | Есть возможность установки во все котлы WIRT, подобрав необходимую мощность ТЭН блока. | |
| ТЭН блок - 6кВт | | **2 100** | |
| ТЭН блок - 9кВт | | **2 200** | |
| ТЭН блок - 12кВт | | **2 300** | |
| ПУЭ 10кВт | | Пульт управления электронагревателями предназначен для управления работой электрических устройств в диапазоне 0-85°С. | | | | | | **5 300** | | Устанавливается с выбранным ТЭН блоком | |
| Колба ЭВП | | Электрический котел типа ЭВП предназначен для нагрева воды до 95°С для технических целей и обогрева жилых помещений. | | | | | | **3 600** | | Устанавливается в систему отопления | |
| loupe.JPG  **Баки расширительные** | | **Открытого типа**  Объем бака в литрах / присоединительная резьба | | | | | | | | | | | |
| 10л / G1/2 | 20л / G1/2 | | 25л / G1/2 | 30л / G1/2 | | | 40л / G1/2 | | 50л / G3/4 | | 80л / G3/4 |
| **3 600 рублей** | **4 400 рублей** | | **4 900 рублей** | **5 100 рублей** | | | **6 000 рублей** | | **6 600 рублей** | | **9 700 рублей** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |