|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo.gif | **Прайс-лист на продукцию от 01.01.2025 г.** | ТПК "Котлов Центр" (ООО ТД «ТРИО»)652050, РФ, Кемеровская область, г.Юрга, ул. Шоссейная, 101т./ф.: +7 (384-51) 2-04-47, 2-04-57,e-mail: kotlovcentr@mail.ru, web: котловцентр.рф |
| **Модель котлов** | **Номинальная****мощность, кВт\*** | **Площадь обогрева****макс, м²** | **Габаритные размеры Ш×В×Г, в мм** | **Топочная камера ГхВхШ, в мм** | **Стоимость, рублей****(с НДС 20%)** | **Комплектация котла** |
| **Котлы твердотопливные с возможностью подключения блока ТЭН, газовой горелки** |
| WIRT Taiga 25 **WIRT Taiga** |  |  |  |  |  | Термоманометр - 1штНабор для чистки котла - 1ком Зольный ящик – в 20-50кВтКолосник 350×200 - в 10кВтЗаглушка 1¼", 3/4", 2" по 1штФуторка 1¼"×1/2" Н-В 1штСгон 1¼" 2шт |
|  |  |
| 20 | 200 | 500×780×750 | 420 – 300 | **47 800** |
| 20П (с плитой) | **52 300** |
| 25 | 250 | 500×880×810 | 550 – 300 | **55 400** |
| 25П (с плитой) | **59 900** |
| 30 | 300 | 580×970×770 | 420 – 330 | **67 900** |
| 30М (доп. окно) | **72 200** |
| 50 | 500 | 620×1170×770 | 450 - 380 | **96 000** |
| 60 | 600 | 720×1220×820 | 550 – 530 | **113 800** | Заглушка 3/4"- 1шт, 2" - 2штСгон 2" – 2шт, термометр 1шт,Набор для чистки котла 1ком |
| 80 | 800 | 790×1560×950 | 730 – 740 |  **194 900** |
| 100 | 1000 | 850×1800×1300 | 1080 - 790 |  **265 200** |
| **Котлы твердотопливные длительного горения с возможностью подключения блока ТЭН, газовой, жидкотопливной горелок** |
| C:\Users\user\Desktop\IMG_0440.PNG **WIRT****Classic** | 10 (с плитой) | 100 | 420×850×700 | 450 – 320 | **54 900** | Термоманометр - 1штНабор для чистки котла - 1ком Зольный ящик - 1 штЗаглушка 2" - 1шт.Футорка 1¼"×1/2" Н-В - 1штФуторка 2"×1¼" Н-В - 1штСгон 1¼" - 2шт |
| 15-17 | 150 | 420х950х700 | 450 - 320 | **56 500** |
| 15 (с плитой) | **61 500** |
| 20-23 | 200 | 460×1050×790 | 550 – 320 | **62 800** |
| 20 (с плитой) | **67 500**  |
| 25-28 | 250 | 460х1050х850 | 550 - 320 | **69 300** |
| 25 (с плитой) | **74 000** |
| 30-32 | 300 | 460×1050×900 | 550 – 320 | **75 300** |
| **Котлы комбинированные длительного горения с возможностью подключения блока ТЭН, газовой, жидкотопливной горелок** |
| C:\Users\user\Desktop\IMG_0443.JPG**WIRT** **Basis (Elektro)** | 10-12 | 120 | 600×850×810 | 400 – 310 | **79 700** | Термоманометр - 1штБлок ТЭН 6кВт - 1штМеханизм для чистки колосников - в 10-50кВт - 1штЗольный ящик - 1штНабор для чистки котла - 1ком Заглушка 1/2" – 1шт.Заглушка 2" - 2шт. |
| 15-17 | 150 | 700×850×810 | 400 – 410 | **82 000** |
| 20-22 | 200 | 700×950×810 | 400 – 410 | **86 800**  |
| 25-27 | 250 | 700×1030×810 | 400 – 410 | **96 300** |
| 30-32 | 300 | 700×1030×900 | 500 - 410 | **105 200** |
| 35-37 | 350 | 900х660х1050 | 620 - 410 | **113 600** |
| 40-42 | 400 | 700×1080×900 | 500 – 410 | **139 600** |
| 50-52 | 500 | 700×1080×1020 | 620 – 410 | **153 800** |
| 60-62 | 600 | 1050х830х1200 | 620 - 550 | **207 700** |
| 80-82 | 800 | 1100х830х1200 | 670 - 600 | **247 900**  |
| **Котлы универсальные длительного горения с возможностью подключения блока ТЭН, газовой, жидкотопливной, пеллетной горелок** |
| C:\Users\user\Desktop\IMG_0448.JPG**WIRT** **Smart** | 15-18 | 150 | 420×1230×960 | 520 – 310 | **102 700** |  Регулятор тяги – 1 штТермоманометр - 1штЗольный ящик - 1 штЗаглушка 1/2" – 1шт.Заглушка 1" и 2" - по 2шт.Набор для чистки котла - 1комОтбойник дымовых газов - 2шт |
| 20-23 | 200 | 420×1300×960 | 520 – 310 | **113 600** |
| 25-28 | 250 | 420×1300×1000 | 520 – 310 | **119 400** |
| 30-33 | 300 | 470×1300×1000 | 640 – 360 | **130 200** |
| 35-38 | 350 | 520×1300×1000 | 640 – 410 | **143 500** |
| 40-45 | 400 | 570×1300×1000 | 640 – 460 | **158 700** |
| 50-55 | 500 | 570×1300×1120 | 740 – 460 |  **186 900** |
| 70-75 | 700 | 570х1410х1220 | 800 - 470 | **257 900** |
| 90-95 | 900 | 620х1410х1220 | 800 - 520 | **278 700** |
| 100-110 | 1100 | 620х1410х1320 | 900 - 520 | **305 200** |
| **Котлы полуавтоматические длительного горения с возможностью подключения блока ТЭН, газовой, жидкотопливной, пеллетной горелок** |
| C:\Users\user\Pictures\IMG_3995_общая.jpg**WIRT****Smart +** | 15-18 | 180 | 450×1330×960 | 520х470х320 | **124 100** | Контроллер ECO 100 - 1штДатчик отходящих газов – 1штВентилятор центробежный - 1штМеханизм для чистки колосников (в 15-38 кВт модели)Увеличенный зольный ящик – 1шт.Заглушка 1/2" – 1шт.Заглушка 1" и 2" - по 2шт.Набор для чистки котла - 1комОтбойник дымовых газов - 2шт |
| 18-21увеличенная топка | 210 | 450×1630×960 | 520х770х320 | **133 900** |
| 20-23 | 230 | 450×1400×960 | 520х520х320 | **135 700** |
| 23-26 увеличенная топка | 260 | 450×1700×960 | 520х820х320 | **146 100** |
| 25-28 | 280 | 450×1400×1000 | 585х520х320 | **147 700** |
| 28-31 увеличенная топка | 310 | 450×1700×1000 | 580х820х320 | **159 000** |
| 30-33 | 330 | 520×1400×1000 | 585х520х370 | **164 300** |
| 33-36 увеличенная топка | 360 | 520×1700×1000 | 585х820х370 | **176 400** |
| 35-38 | 380 | 540х1450х1030 | 580х600х420 | **177 600** |
| **Котлы полуавтоматические длительного горения (до 5 суток) с возможностью подключения блока ТЭН, газовой, жидкотопливных, пеллетной горелок** |
| C:\Users\user\Desktop\IMG_0446.JPG**WIRT** **Smart EKO** | 35 | 80-350 | 540х1450х1030 | 580-420 | **177 900** | Вентилятор центробежный - 1штКонтроллер ECO 100 - 1штДатчик отходящих газов – 1штМеханизм для чистки колосников (в 35кВт модели)Зольный ящик – 1шт.Заглушка 1/2" – 1шт.Заглушка 1" и 2" - по 2шт.Набор для чистки котла - 1комОтбойник дымовых газов - 2шт |
| 70 | 350-700 | 590х1560х1250 | 800-470 | **319 600** |
| 100 | 700-1100 | 640х1560х1450 | 900-520 | **372 200** |
| **Котлы твердотопливные с возможностью подключения блока ТЭН, газовой, жидкотопливной, пеллетной горелок** |
| C:\Users\user\Desktop\IMG_0451.JPG**WIRT** **Smart UNI** | 125 | 1250 | 820х1620х1370 | 600 | **336 000** | Регулятор тяги – 1 шт.Термоманометр - 1шт.Зольный ящик – 1шт.Заглушка 1/2" – 4 шт.Набор для чистки котла - 1ком |
| 150 | 1500 | 870х1670х1470 | 700 | **407 300** |
| 200 | 2000 | 1070х1800х1670 | 900 | **559 400** |
| **Комплектующие к котлам WIRT** |
| **Наименование и изображение товара** | **Модель** | **Характеристики (описание)** | **Стоимость, рублей****(с НДС 20%)** | **Возможность установки на котлы WIRT моделей:** |
| Фото прайс (9).jpgФото прайс (10).jpgФото прайс (11).jpg**Вентилятор центробежный** | WPA X2 | Для подачи воздуха в топку котла отопления (360Па, 255м³/час, 2430об/мим, 54Вт, 230В~50Гц, 2,1кг) |  **9 400**  | Classic 10-30кВт, Basis 10-40кВт, Smart 15-40кВт, Smart EKO 35кВт |
| WPA 140 | Для подачи воздуха в топку котла отопления (360Па, 395м³/час, 1400об/мим, 105Вт, 230В~50Гц, 2,6кг) |  **12 800** | Basis 50,60кВт, Smart 50,70кВт, Smart EKO 70кВт |
| WPA 160 | Для подачи воздуха в топку котла отопления (630Па, 620м³/час, 2500об/мим, 210Вт, 230В~50Гц, 4,1кг) |  **16 200** | Basis 80кВт, Smart 90,100кВт, Smart EKO 100кВт |
|  |  ECO100 | Управляет вентилятором наддува, насосом центрального отопления.Умеет: Измерять температуру котла (ЦО); Поддерживает экономичный режим сжигания AirFlow (экономия до 30% топлива); комнатный термостат; датчик дымовых газов | **11 500** | Classic 10-30кВтBasis 10-60кВтSmart 15-70кВтSmart EKO 35,70кВт |
| **Датчик температуры дымогазов (1,5м)** | ECO 100 | Датчик температуры дымогазов (1,5м) | **2 600** |
| Фото прайс (7).jpgФото прайс (5).jpg | Переходник | Для крепления центробежного вентилятора, устанавливается в евро окно на нижнюю дверцу котла WIRT | **1 500** | В котлы от 10-40кВт |
| **1 600** | В котлы от 50-70кВт |
|  **2 000** | В котлы от 80-100кВт |
| **Комплектующие к котлам WIRT** |
| **Наименование и изображение товара** | **Модель** | **Характеристики (описание)** | **Стоимость, рублей****(с НДС 20%)** | **Возможность установки на котлы WIRT моделей:** |
| 88aeebde6c57c941da30a300a7025c8b.jpgb3b14bfe5976d54c.jpg.805x805r.jpgffaf06287602f0e1.jpg.805x805r.jpg**Измерители температуры и давления** | ТермометрБТ-30.010 | Диапазон температур 0-120°С, стальная спиральная пружина для крепления на трубе диаметром 20-50 мм | **1 100** | В котлы до 50кВт |
| Термометр радиальный биметалл. БТ-32.211 | Диапазон температур 0-120°С, резьба присоединения G1/2 | **1 200** | Во все котлы WIRT |
| Термоманометр ТМТБ-3 | Диапазон температур 0-120°С, диапазон показаний давления 0-0,4МПа, резьба присоединения G1/2  | **2 700** |
| **00.jpg****Регулятор тяги** | FR124 | Диапазон устанавливаемой температуры 30–90°C,Максимально допустимая температура сенсора 115°CПрисоединительная резьба G 3/4", длинна цепи 1 м | **5 000** | Во все котлы WIRT |
| prop_products-41794-1438840355.jpg Pult_upravleniya_Komfort_PUE-10-01_Karakan.jpg788284476-kolba-evp-3-6-800x1000.png**Электрическая часть** | ТЭН блок - 3кВт | Блок электронагревателей эта группа ТЭН, смонтированных в резьбовом или плоском фланце. Для подключения к электрической цепи может служить любая пара выводов ТЭН, не соединенная между собой. | **2 000** | Есть возможность установки во все котлы WIRT, подобрав необходимую мощность ТЭН блока. |
| ТЭН блок - 6кВт | **2 100** |
| ТЭН блок - 9кВт | **2 200** |
| ТЭН блок - 12кВт | **2 300** |
| ПУЭ 10кВт | Пульт управления электронагревателями предназначен для управления работой электрических устройств в диапазоне 0-85°С. |  **5 300** | Устанавливается с выбранным ТЭН блоком |
| Колба ЭВП | Электрический котел типа ЭВП предназначен для нагрева воды до 95°С для технических целей и обогрева жилых помещений.  | **3 600** | Устанавливается в систему отопления |
| loupe.JPG**Баки расширительные** | **Открытого типа**Объем бака в литрах / присоединительная резьба  |
| 10л / G1/2 | 20л / G1/2 | 25л / G1/2 | 30л / G1/2 | 40л / G1/2 | 50л / G3/4 | 80л / G3/4 |
| **3 600 рублей** | **4 400 рублей** | **4 900 рублей** | **5 100 рублей** | **6 000 рублей** |  **6 600 рублей** | **9 700 рублей** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |