|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **logo.gif** | | **Прайс-лист на продукцию от 01.01.2025 г.** | | | | | ООО ТД "ТРИО"  652050, РФ, Кемеровская область, г.Юрга, ул. Шоссейная, 101  т./ф.: +7 (384-51) 2-04-47, 2-04-57,  e-mail: kotlovcentr@mail.ru, web: котловцентр.рф, ooo-trio.ru | | | | |
| **Модель и изображение печи** | **Объем парильного помещения и**  **Ø дымохода** | | **Габариты**  **печи и раструба**  **Ш×Д×В** | **Масса печи и камней в каменке** | **Тип топочной дверки** | | | | **Стоимость, рублей**  **(с НДС 20%)** | | **Стандартная комплектация печи** |
| Классическая1 Пустая.jpg  **Классическая**  Каменка верхняя открытая | **10 - 26м³**  **(до 13м²)**  **Ø114мм** | | **380×520×800мм**  **140×230×480мм** | **80 кг**  **50 кг** | Стальная | | | | **27 400** | | Колосник 100×300мм  Набор для чистки  Зольный ящик  Руководство по эксплуатации |
| Чугунная со стеклом ДТ-4 | | | | **31 600** | |
| **Элегия Пустой.jpg**  **Элегия**  Каменка  верхняя открытая | **10 - 26м³**  **(до 13м²)**  **Ø114мм** | | **380×520×800мм**  **140×300×520мм** | **90 кг**  **50 кг** | Чугунная со стеклом "Саната" | | | | **34 600** | | Колосник 100×300мм  Набор для чистки  Зольный ящик  Руководство по эксплуатации |
| **Гейзер Пустой.jpg**  **Гейзер**  Двойная каменка сухой пар | **10 - 26м³**  **(до 13м²)**  **Ø114мм** | | **420×510×820мм**  **140×300×470мм** | **110 кг**  **75 кг** | Стальная | | | | **38 600** | | Колосник 100×300мм  Набор для чистки  Зольный ящик  Воронка во внутреннюю каменку с гайками  Руководство по эксплуатации |
| Чугун. со стеклом "Саната" | | | | **44 800** | |
| **Фараон 1.jpg**  **Фараон**  Каменка верхняя открытая | **10 - 26м³**  **(до 13м²)**  **Ø114мм** | | **500×510×540мм**  **140×300×460мм** | **90 кг**  **70 кг** | Стальная | | | | **27 500** | | Колосник 100×300мм  Набор для чистки  Зольный ящик  Руководство по эксплуатации |
| Чугун. со стеклом "Саната" | | | | **35 700** | |
| **Фараон мини 4.jpg**  **Фараон мини**  Каменка верхняя открытая | **4 - 12м³**  **(до 6м²)**  **Ø114мм** | | **410×410×640мм**  **140×300×430мм** | **70 кг**  **50 кг** | Стальная | | | | **24 000** | | Колосник 100×300мм  Набор для чистки  Зольный ящик  Руководство по эксплуатации |
| Чугунная со стеклом ДТ-4 | | | | **27 500** | |
| **Парильня 10**  Каменка верхняя открытая | **4 - 12м³**  **(до 6м²)**  **Ø114мм** | | **420х615х670** | **40 кг** | Стальная | | | | **17 500** | | Колосник 100×300мм  Набор для чистки  Зольный ящик  Руководство по эксплуатации |
| **Парильня 14**  Каменка верхняя открытая | **10 - 26м³**  **(до 13м²)**  **Ø114мм** | | **465х615х700** | **70кг** | Стальная | | | | **24 300** | | Колосник 100×300мм  Набор для чистки  Зольный ящик  Руководство по эксплуатации |
| **Печи воздухогрейные, казаны, мангалы и комплектующие к печам** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование и изображение товара** | **Габаритные**  **размеры Ш×Д×В** | | **Масса** | **Стоимость**  **(с НДС 20%)** | | | | **Краткое описание (характеристики)** | | | |
| **Буржуйка 500-1.jpg**  **Печь буржуйка без варочной плиты /**  **с плитой** | **370×570×600мм** | | **48 / 58 кг** | **14 000/ 16 500 рублей** | | | | Макс. площадь обогрева - 18/24/32м²  Длина заклад. дров - 500/600/800 мм  Диаметр дымохода 114 мм  Комплектация: набор для чистки, зольный ящик, колосник 200×350мм | | | |
| **370×670×650мм** | | **56 / 66 кг** | **19 700 / 20 300 рублей** | | | |
| **430×900×750мм** | | **78 / 98 кг** | **23 100/ 24 800 рублей** | | | |
| **Казан-мангал.jpg**  **Казан-мангал** | **Общий 530×1300×900**  **Печь 530×530×900**  **Мангал 340×700×200** | | **85 кг** | **Казан-мангал с трубой Ø108мм L=1м – 25 400** | | | | Толщина металла изделия - 3мм  Длина заклад. дров - 500мм  Возможность разборки для удобства транспортировки изделия  Комплектация: набор для чистки, зольный ящик, колосник 200×350мм | | | |
| **1367670000964_bulletin.jpgСумка мангал.jpgМангал разборный** | **310×450×310мм** | | **8 кг** | Толщина 2мм / **3мм** – **3 000 / 4 200 рублей**  Сумка под разборный мангал – **1 400 рублей** | | | | | | | |
| **370×740×600мм** | | **14 кг** | Мангал складной со съемными ножками толщиной 3мм – **9 300 рублей** | | | | | | | |
| **c80b7f1649037c76d853805c04b35387.jpg_thc1785888406bf0aefb8542a27c86e9f3.jpg0ce851d7f239caff4500611f4ec67929.jpg37cfa957fbc806b8fefe670acb57a161.jpg**  **Емкости из нержавеющей стали для нагрева воды на печи банные** | | | Бак на трубу нержавейка | **50 / 70 литров** толщ. 0,8/0,5мм | | Ø115мм, сгон G3/4" | | | | **8 200 / 10 400 рублей** | |
| Бак выносной нержавейка | **54 / 74 литров** толщ. 0,8/0,5мм | | Три сгона G3/4" | | | | **8 200/ 10 400 рублей** | |
| Бак навесной  нержавейка | **50 / 70 литров** толщ.  **1,0 мм** | | Сгон на G1/2" | | | | **9 100 / 11 100 рублей** | |
| Бак навесной  черный металл | **50 / 70 литров** толщ.  **2,0 мм** | | Сгон на G1/2" | | | | **6 800 / 9 200 рублей** | |
| Теплообменник | **8 литров** толщиной 0,8 мм | | Ø115мм, два  сгона G3/4" | | | | **5 900 рублей** | |
| **nabor_dlya_chistki.200x300.jpg**  **Чугунное литье на котлы и печи** | | | Набор для чистки (совок / кочерга / скребок) | | | | | | | **800 рублей** | |